옥외광고물이란 : 공중에 노출되어 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것으로 간판, 입간판, 현수막, 벽보, 전단 등 그밖에 이와 유사한 것을 말함.

※ 관련민원 : 아파트 내부, 오피스텔, 필로티 구조의 원룸 주차장·현관 등은 자유로이 통행하는 장소라고 볼 수 없으므로, 해당 건물 관리자가 광고물관리를 해야할 의무가 있음.

아파트 등은 경범죄 제3조1항9조 ‘광고물 무단부착’으로 처리해야함

허가 신고 규정

	벽면	돌출	지주
허가	1. 한 변10m이상 2. 건물 4층 이상 높이	신고대상제외 모든간판	4m이상
신고	1. 광고물 면적 5제곱 이상	의료기관, 약국, 사인볼 윗부분까지 높이 지면5m이하	4m미만
에드벌룬, 공공시설물 이용, 선접탑 , 아치, 특정광고, 옥상 간판 등은 모두 허가

허가 배제 광고물

면적 5제곱미만 이면서 네온,전광, 디지털 광고물 x 면서 3층이하 표시

경기도 옥외 광고물 규정

상업지역	공업·준주거	주거지역(아파트)	녹지지역
3개 이하	3개 이하	2개 이하	2개 이하
예외 : 곡각지점, 300제곱이상 중 심의 받은 것, 총수량 포함 안됨 : 0.36제곱이하 면서, 두께 0.2이하 돌출간판 1개, 주유소 벽면간판 2개, 0.36제곱이하 연립간판,

간판 종류별

지구단위 구역표준 : 간판 글씨 크기 1층 기준 60각(cm), 가로 업소폭 80%, 1층부터 채널간판

법적으로도 4층부터는 채널(입체형)만 가능 함

간판 가로 크기는 1m 이내임, 보통 1m나 80cm가 많은 이유는 지구단위 가로 크기가 1m이내

이고 간판과 벽면을 잇는 부분이 20cm이고 이 부분 또한 최대 넓이에 포함되기 때문에 80cm

가로폭의 돌출간판이 대다수임

간판의 종류

벽면이용간판

평면간판(플렉스 후렉스 간판)

프레임 외부에 출력된 원단을 부착하고 내부에 led나 형광등을 조명으로 다는 간판, 원단 부착이

기 때문에 프레임 재활용 하고 원단만 바꾸면(천갈이) 새 간판으로 보인다

싸고(5제곱미터, 5헤베 당 80~120만원) 잘보이기 때문에 민원인이 선호하나 지구단위, 특정지구

에서는 허용이 안되는 경우가 많아 민원이 잦음, 경유제 때 도장 찍기전 반드시 확인해야 함.

어닝간판

차양막을 이용한 간판 5제곱미터가 넘어가기 어렵기 때문에 신고·허가 대사이 아닐 가능성 높다.

테라스 느낌, 유럽느낌 까페, 레스토랑에서 많이 함

안내 포인트는 튀어나운 부분이 사유지까지만 나올 것(시유지, 보도까지 나오면 안됨)

스카시 간판

배경판(백판)에 입체형느낌을 주는 간판, 채널간판(입체형)간판만 사용할 수 있는 지구단위 구역

에 플렉스간판을 사용할 경우 민원인과 다툼을 줄이기 위해 스카시로 보강하라고 안내해야함.

채널간판

4~5층에는 무조건 채널을 설치, 3층이하도 지구단위, 특정지구에서는 채널(입체)로 지정한 경우

가 많다. 신규건물에는 깔끔해 보이나, 오래된 건물에 하면 오히려 지저분해 보임, 채널간판보다

2배정도 가격임, 3층이하의 경우 배경(백판) 허용하는 경우가 많다.

돌출간판

. 간판의 아랫부분과 지면과의 간격은 3미터(인도가 없는 경우에는 4미터) 이상이어야 하고,

싸인볼(미용실 돌아가느거) 두께는 지름 30센티미터 이내, 세로크기는 150센티미터 이내여야 한다

입간판

세로 1.2. 넓이 0.6제곱, 업체로부터 1m이내 사유지, 전기 들어가면 안됨 특히 배너는 거의 초과

지주간판

주로 국도, 지방도변에 설치됨

차에서 잘보이게 하는 용도

필지당 1~2개 설치기 때문에 여러 업체가 있는 건물에서 지주간판 요청하는 경우 나머지 업체의

동의를 받아 오는 것이 중요함, 6m 이상 도로에서 직접적으로 안보일 경우 타토지 설치가능